一、无线电通联总则  
1．强信号礼让弱信号，互相尊重，互相礼让。  
2．双方通联时，一方结束通话时另一方请稍等1-2秒钟，方便插入信号。  
3．弱信号呼叫对方无法抄收时，强信号应帮助中转。  
4．通联过程中语言简短，明了。  
5．当强信号相互通联时，如信号插入不成功的情况下，请另外的强信号给与帮助插入。

二、基本通联术语!  
1, CQCQCQ  
(表示你要讲话，广泛的呼叫)  
2, 插入插入  
(也表示你要讲话)  
3, 请讲  
(你,或者多方答应话语)  
4, 900兆  
(移动手机联通,移动)  
5, 59+  
(表示信号强)  
6, 73  
(送去美好祝福,常用于再见等)  
7, 57  
(表示信号良好)  
8,不起表  
(表示抄收有一定难度)  
9,满表  
(信号处于最好状态)  
10,还原度  
(指对方说话的声音,没有回音或者不清楚情况)  
11,覆盖  
(一般指车台覆盖手台现象较多)  
12,眼球  
(见面的意思)  
13,抄收  
(表示你已经收到对方的信号)  
14,被噪  
(指对方说话不清楚,信号传播不稳定或者是有设备的交流音)  
15,守听  
(表示只听不讲话)  
16,设备  
(指车台,或手台及全套通联设备)  
17,直发  
(没通过中继传播)  
18，苗子  
（车载或手持小型天线）  
19，棒子（棒杆）（中、大型固定天线）  
20，88  
（比较亲昵吻别的意思）  
以上为常听到的术语解释!

三、无线电通联细责  
1、使用手台时，请将mic离嘴10-15公分，太近了，声音会很嘈杂，太远了，会比较轻。在信号不好的时候，请放慢你说话的速度，咬字清晰。  
2、请按下发射键之后，停顿1秒再开始说话，否则很容易别人听不到你开头说的几个字。  
3、请不要在电台里面使用“喂”之类的语言，电台不是电话。  
4、 在听到有人说话之后，不是在和你说话或者不是呼叫你的时候，不要随意插话。虽然你听不到第二个人的声音，但很有可能那个人正在和你听到的这个人在对话，只是你离那个人比较远，收不到他的信号。如果确实有很重要的事情，需要使用频率，请使用“插入”语句，等待正在通联的2个人之中有人允许你“插入”的时候， 你才可以说话。如果等待了10秒或者2-3个回合，对方没有人同意你，可能是他们没有听到你的“插入”信息，请选择双方交换通话权的间隔，果断的喊出你的 “插入”请求。  
5、中继台的使用  
简单介绍几种日常通联(U段 400MHz/V段140MHz)的规范用语及操作方法。  
首 先，要在频率上“守听”。打开机器后，无论在哪个频率，都要等待几秒钟，听听是否有其它朋友正在使用该频率。如果有朋友正在通联，应该等他们说完。确认暂时没有朋友使用频率，可以开始呼叫了。正确的呼叫用语：“CQ、CQ、CQ，(CQ（SEEK YOU），表示广泛呼叫，呼叫频率上任何能够收到的友台。)这里是BG1XXX（此为呼号）呼叫，并等待回应。”听到有朋友回答：“BG1XXX，这里是BG1ZZZ(另一呼号)，抄收您的信号，请讲。”这时，您就可以将所要说的事情讲出，注意语句一定要简短。例如：“您好BG1ZZZ，这里是 BG1XXX，我想询问。。。”通联过程中，不必每句都重复双方呼号，但至少在通联四、五句以上时重复一下，以便其它在频率上守听的朋友可以知道是谁在使 用，也使通联对象清楚您是在和谁讲话。通联结束后，应该礼貌的报出结束语：“BG1ZZZ，这里是BG1XXX，很高兴与您通联，73！再见。”至此，一 段正确的通联结束  
如果在守听的过程中，对其它朋友通联的事情很有兴趣，或是想加入他们的通联，可以选择 “插入”。正确的方法是：在双方谈话的间隙，最好是一件事情说完的时候呼叫：“插入、插入、插入”。等待通联的任意一方提出：“插入的朋友请讲”后，方可 加入通联。最好首先感谢通联双方，然后再说出自己的事情。通联结束，还应该再次感谢通联双方，并讲话语权交还给他们  
如果想在频率上呼叫某一位HAM（对方呼号是BG1AAA），在呼叫时不要呼叫“CQ”，应该直接呼叫对方呼号。例如：在确认频率暂无人使用时：“BG1AAA、BG1AAA、BG1AAA，这里是BG1XXX.”，对方抄收到您的信号，通联正式开始。