Q语言和英文短语
QRA 电台何台
QRB 电台间之距离
QRG 告之正确频率
QRH 频率是否变动
QRI 发送音调
QRJ 能否收到
QRK 信号之可解度
QRL 电台忙碌/工作中 *
QRM 电台受他台干扰 *
QRN 电台受天电干扰 *
QRO 增加发射功率 *
QRP 减低发射功率 *
QRQ 请发快点 *
QRS 请发慢点 *
QRT 电台关机 *
QRU 电台已无事可再谈 *
QRV 电台已准备工作
QRW 利用频率呼叫或通知
QRX 约会下次 *
QRY 通信轮流号码
QRZ 是谁呼叫 *
QSA 信号强度如何 *
QSB 信号衰退 *
QSD 敲键有缺陷
QSI 无法在发射中切入
QSK 在发射中切入
QSL 确认通信/电报抄收收据/交换通联卡 *
QSN 在频率上收听到
QSO 无线电通信/直接联络 *
QSP 转告、转报 *
QSR 频率上重复呼叫
QSS 工作频率
QSU 在此频率发送回答
QSV 某频率发送一系列V
QSX 在某频率发送、收听
QSY 更改频率 *
QSZ 重复发送每字及词
QTH 所在地 *
QTQ 以国际简码通信
QTR 正确时间
QTS 以呼号发送进行调整
QTV 在某频率占住
QTX 维持通信到通知止
QUA 有关某电台消息
QUM 重新开始正常工作

后面带*的要熟记，属于常用Q语言


A：
AA：×××以后
AB：×××以前
ABT：关于、大约 *
AC：交流电 *
ADD：增加 *
ADR、ADS：地址 *
AFT（AFTER）：以后 *
AF：非洲
AF：音频
AFTRNN：下午
AGE：年龄 *
AGN：又、从新、再来一次 *
AHD：向前、继续下去
AHR：另外的、其他的 *
AL（ALL）：完全、全部 *
ALSO：同样的、也是
ALY：经常
AM：调幅 *
AM：上午 *
ANS：回答 *
ANT：天线 *
APR：四月
AR：电报结束符号(两码之间无间隔)
AR：业余无线电
AS：亚洲
AS：等待 *
AS_M：稍等、等一会儿(或M之前加分钟数字)
AT：在 *
AUG：八月
ATV：业余电视
ATONCE：立即、马上
AUTO：自动
B：
BAD：不好
BALUN：平衡—不平衡转换
BC：广播
BCI：广播干扰
BCK：回、背
BCUZ、BEC：因为
BDA：生日
BEST：最好的 *
BF：以前
BFO：差拍
BGN：开始
BJT：北京时间
BK：打断、插入 *
BKG：打断、插入
BLW：在下面、向听不到下
BN：是
BOZ：对方
BS：盲发、（听不清或听不到对方时） *
BTN：之间
BTR：好一些
BUG：半自动键
BUK：书
BURO：管理局、卡片管理局
C：
C：对、是的
C：看到
CAN：能够
CANT：不能
CB：民用波段
CDNT：不能
CFM：确认、认为 *
CH：频道
CHF：报务主任、领班
CHERRIO：再会、祝贺
CHG：换 *
CK：检查、组数、字数 *
CL：呼叫（call） *
CLD：呼叫过
CLG：正在呼叫
CLR：清楚
CLOUDY：阴天 *
CLS：等级 *
CITY：市
CN：能够
CNDX：情况
CNT：不能
CNTY：国家
CNU：你能否
COAX：连接电缆
COMM：联络 *
CQ：通播、普遍呼叫 *
CRD：卡片 *
CRT：更正、改正 *
CS：呼号
CUAGN：再次见到你、再见 *
CUL：再见
CW：等幅、等幅电报 *
CY：抄、抄收、复印件 *
D：
DA：白天、一天
DATE：日期 *
DASH：划
DBL：双重的、加倍的
DC：直流电 *
DCT：直接的、直接寄卡
DE：从……..来 *
DEC：十二月
DEG：度数
DIF：不同、差别
DN：向下、往下
DNT：不
DP：偶极天线 *
DOTS：点
DR：亲爱的 *
DX：远距离
DXPDN：远征
E：
E：东
EL、ELE、ELS：天线单元 *
END：末尾
ENG：英文
ERR：错误 *
ES：和、与 *
EU：欧洲
F：
FAX：传真
FB：很好的、太好了 *
FEB：二月
FER：为了
FIG: 码
FINE（FIG）：晴天、好天气 *
FM：调频 *
FM：从…来（从…开始） *
FOR：代词的前置（相当于对我的） *
FORGET：忘记
FND：找到、建立
FQ：频率 *
FSK：移频键控
FWD：发出
G：
GA：发过来 *
GA：下午好 *
GAIN：增益
GB：再见 *
GD、GUD：好的、好 *
GD：日安 *
GE：晚安、晚上好 *
GG：去、离去
GHZ：吉赫（KMHZ） *
GL：幸运、好运气
GLD：高兴 *
GM：早安、早上好 *
GMT：格林威治时间
GP：直立+地网天线 *
GV：给
H：
HAM RADIO：业余爱好者 无线电
HARD：困难
HD：手 *
HE：他
HED：他将
HF：高频、短波 *
HI：笑
HM：他的
HLO：喂、你好
HPE：希望 *
HPI：愉快、幸福
HR：这里、小时 *
HRD：听到
HUM：交流声
HV：有、已经
HVNT：没有
HW：怎么样？、如何？ *
I：
I：我 *
IARU：国际业余无线电联盟
IC：集成电路
IF：中频、中间频率
IMPT：重要的
INFO：消息、资料 *
INPT：输入 *
INV：无效 *
IRC：国际邮资换劵
ITU：国际电信联盟
IS：是 *
J：
JAN：一月
JM：连码
JUL：七月
JUN：六月
JUST：刚才 *
K：
K：发过来、请回答、千 *
KEY：电键 *
KHZ：千赫 *
KN：请回答（只限被呼叫的台） *
KNW：知道
KP：收听、保持 *
KPZ：×××正呼叫你
L：
LG：长、低（指频率） *
LGR：长一点（指频率） *
LIL：小
LIS：执照
LKG：看、寻找
LOC：网格坐标地址
LOG：记录电台日记 *
LSB：下边带 *
LSN：听
LTR：信、字母
LUK：看
LV：离开
LW：长波 *
M：
M：分钟、米 *
MA：毫安 *
MAG：杂志
MANY（MAY）：许多 *
MAR：三月
MAX：最大的、顶点 *
MAY：五月
MGR：管理人、经理
MHZ：兆赫 *
MI、MY：我的 *
MIST：雾
MIC：话筒 *
MIN：最小的、最低
MINUS：零下（气温） *
ML：邮件、邮寄
MNI：许多
MNL：手工、手册
MOD：调制器
MODE：方式 *
MODEM：调制/解调器
MR：先生 *
MRI：愉快
MRC：太太
MSG：电报、消息 *
MS：小姐
MT：会见
MTG：会议
MY：我的 *
N：
N：北
NA：北美洲
NAME：姓名 *
NCS：网路控制台
ND：没事
NEW：新 *
NEXT：下次 *
NICE：好的
NIL：和你没事了
NG：不好
NITE：晚上
NN：中午
NO：不、不对、不同意 *
NONE: 没有人
NOT：没有 *
NOTE：注意
NOV：十一月
NR：序号、数字 *
NR：近、近的
NW：现在 *
NY：纽约
O：
OB：老朋友
OC：大洋洲、老朋友
OCT：十月
OK：可以、好的、对了、完全正确 *
OLD：老、原来的 *
OM：老朋友、老兄 *
ON KEY：上机 *
OP、OPR：报务员、操作者 *
OR: 或者 *
OSC：振荡器
OT：老手
OWCOMM：单向通信
OVER：请回答
P：
PA：功率放大器 *
PBL：可能的、问题
PHONE：电话 *
PLS、PSE：请
PM：下午
P．O．BOX：邮政信箱
PSBL：可能的
PTT：收、发信转换控制
PWR：电源、功率 *
R：
R：明白、收到了、电阻 *
RAIN：雨 *
RDI：准备好了
RD：路
RDO：无线电台
RECD：已收到
RF：射频（高频）
RFC：高频扼流圈
RIG：电台设备 *
RIT：收信频率微调
RMKS：备注、附注
RPT：重复 *
RPRG：修理
RPRT：报告 *
RPTRL： 中继台
RTTY：无线电传打字 *
RCVR、RX：收信机、接收机
S：
S：南
SA：南美洲
SAE：写好回信地址的信封
SASE：写好回信地址并贴好邮票的信封
SAT：卫星
SD：送寄、发的
SEE：看 *
SEP：九月
SHP：尖
SHT：短、高（指频率） *
SHTR：短、高一点（指频率）
SHACK：电台室、机房
SK：结束联络、再见 *
SKED：预约日期
SN：快、立即 *
SNOW：下雪 *
SOS：呼救、呼救信号 *
SPC：间隔
SPLIT：异频
SRI：对不起 *
SSB：单边带 *
SSTV：慢扫描电视 *
STL：仍旧
STN：电台（站）
STP：停止
SUM：一些
SVC：业务
SW：短波（日波）开关 *
SWL：收听台、短波收听者 *
SWR：驻波比 *
SX：单工
T：
T：零（0）
TBL：问题麻烦
TC：校对、校准 *
TEMP：温度 *
TEST：竞赛
THR：他们的
TLL：告诉
TIME：时间 *
TKS、TNX：谢谢（多谢）
TMW：明天
TO：到（至）给 *
T/R：发/收
TRANS：翻译
TRX：收发信机（电台） *
TRUB：故障 *
TRY：试（测试）
TU：谢谢你 *
TUNE：调整 *
TV：电视 *
TVI：电视干扰
TX：发信机 *
U：
U：你 *
UHF：特高频（30—300兆赫） *
UNTRANS：译不出
UP：调高频率 *
UR、URS：你的、你们的 *
USB：上边带 *
USE：用 *
UTC：世界协调时间
V：
V：伏特？（电压）、呼叫区分符号、调机符号 *
VCO：压控振荡器
VERT：垂直的、垂直天线 *
VFB：非常好 *
VFO：可变频率振荡器
VHF：甚高频 *
VIA：经、由
VXO：声控开关
VY：很 *
W：
W：西、瓦特
WATS：你说什么
WK：工作、星期 *
WKD：工作过 *
WKG：正在工作
WL、WUD：将、愿
WX：天气 *
X：
XCUS：原谅
XCVR：收发信机
XMAS：圣诞节
XMTR：发信机 *
XYL：妻子、夫人 *
Y：
YAGI：八木天线 *
YD、YDA、DY：昨天
YF：妻子
YL：小姐、女士 *
YR：你的 *
YR：年
YES：是 *
Z：
Z：零时区的标志及即世界协调时

55：祝您马到成功
72：祝愿你良好的QRP通信 *
73：致敬、问候 *
88：爱、吻（异性之间使用） *


HAPPY CHINESE NEW YEAR！ 春节快乐
HAPPY NEW YEAR ！ 元旦快乐
HAPPY MAY DAY！ 五一节快乐
HAPPY 55 DAY! “55”节快乐！


JAN 一月
FEB 二月
MAR 三月
APR 四月
MAY 五月
JUN 六月
JUL 七月
AUG 八月
SEP 九月
OCT 十月
NOV 十一月
DEC 十二月

MON 周一
TUE 周二
WED 周三
THU 周四
FRI 周五
SAT 周六
SUN 周日

常用天气简语
FINE：晴 *
CLOUDY：阴 *
RAIN：雨 *
MIND：雾 *
SNOW：雪 *
WIND：风 *
MINUS：零下 *

    本店设计订做业余无线电HAM俱乐部、车友会:呼号马夹、呼号帽子、呼号车牌、胸牌等活动文化用品

    长期销售车载台、对讲机、UV短波天线、CW电键、自动键、摩尔斯练习器、电源等无线电相关设备

淘宝地址链接：http://shop57486945.taobao.com/
喜欢的可以加入淘宝收藏,俱乐部团购包邮有赠品,免费设计HAM俱乐部个性文化用品


小姚HAM用品店铺主页网址   bh3mde.taobao.com  QQ：805012242  电话：13780512016

这里是BH3MDE小姚 祝您开心通联每一天，给您送上美好的 73
