=====================================================
专业无线对讲机 ---- 用户编程软件（中文版）R06.10.12
=====================================================

此版本中增加的功能:
-------------------------
 - 支持Windows7 (64位). [所有区域]



系统要求:
-------------------------
操作系统: 支持简体中文显示的  Windows 95, Windows 98, Window NT 4.0,
                              Windows ME, Windows 2000 专业版, 
                              Windows XP (家庭版或办公版)，
                              Windows Vista (32位)，Windows7 (32位)，Windows7 (64位)

注: 如果你采用英文操作系统,通过"Settings"->"Control Panel"->"Regional and Language Options"确保你的计算机的语言设置为中文. 

硬件需求：
    处理器: Pentium II 333 或更高版本
    内存:   推荐64 MB RAM 以上.
    硬盘:   至少16 MB 未用空间.
    外设:   兼容Microsoft Windows的鼠标或追踪球.
           兼容Microsoft Windows的串行口,用于与对讲机的通信.
           兼容Microsoft Windows的打印机端口,用于报表打印.
           1.44 MB 3.5英寸软盘驱动器.
           CD-ROM,用于安装本软件.

提醒注意:
-------------------------
1) 如果你的计算机运行的是Microsoft Windows 95第一版,并且未安装internet Explorer,你
   可能会在安装或运行本软件时遇到问题.这是由于某些特定的操作系统组件已过期.

   为了消除这一问题,在本软件的安装光盘中包含了两个Microsoft补丁.当你在Windows 95下遇
   到问题时,请运行光盘所包含的如下程序:

   /Win95Patches/40comupd.exe
   /Win95Patches/dcom95.exe

   然后重新安装对讲机用户编程软件.

2) 在有些计算机上,通过定制打印进行打印预览会造成对讲机编程软件非正常终止.此问题仅仅发
   生在选择"全部打印"时.在Compaq Windows 98 计算机上,当以下程序运行时会发生此问题:

   * Easy Access Internet Program (cpqEasyAcc.exe)
   * Compaq Internet Watchdog Program (watchdog.exe)

   如果要使用对讲机编程软件的这项功能,建议将以上两个程序从你的PC机的开始菜单中移除.

3) 在某些打印机上打印出的表格的宽度可能会比实际的宽,从而引起表格被水平分页到下一页.

4) 在某些特定的HP激光打印机上,摘要打印可能会仅打印一页.如果你遇到此问题,推荐你先将信息
   保存到文件,然后用任何编辑软件(Word, 写字板等等)进行打印.

5) 在Windows ME和Windows XP上显示特定的界面时,有时会出现多余的滚动条.

6) 在Vista和Windows7操作系统，请确保DPI设置为默认100%，
   或者在定制DPI设置窗口，选择“use Windows XP style DPI scaling”，来避免界面显示问题.

7) 在Vista和Windows7操作系统，由于微软没有将Window帮助程序集成到Windows,可能会遇到CPS加载
   帮助文件失败，请访问微软下载中心下载WinHlp32.exe，并安装解决该问题.


提示: 当编程对讲机时，以下原因(但并不限于)可能导致看到第二次警告消息:
      
      (1) 对讲机和CPS存档文件的型号不匹配.
      (2) 对讲机的区域信息不被当前CPS支持.
      (3) 对讲机的codeplug文件与CPS不匹配.
      (4) 编程对讲机时，CPS密码校验失败. 
      (5) 编程时出现通讯错误.



编程提示:
-------------------------
1) 新添加的常规信道必须被分配一个区域和信道位置.要添加一个区域,在信道分配窗口中单击"+".
   要添加一个常规信道,在常规信道窗口中单击"+".要为区域分配一个常规信道,在信道分配
   :信道窗口中选择想要的区域.然后在信道列表中用鼠标右键单击某个信道条目.在本软件的帮助
   中你可以获得更详细的信息.

2) 按键P1, P2和P3不能被编程为快速拨号功能.否则会与菜单导航功能相冲突.在这一配置下快速
   拨号将不起作用,因为进入电话模式后这些按键将起导航键的作用.

3) 添加常规信道时,要确保选择正确的带宽.否则会导致对讲机性能的下降.
   
