


8800固件版本V1.8.4升级步骤：

1: 打开机子电源，进入菜单，选择本机信息；查看版本，及硬件版本0.05如果软件版本V1.6.2以上都可以升级成功。软件版本V1.01 V1.5 V1.6.1的机子需联系我们公司售后服务解决。


2：打开软件升级工具（SHX8800\_Bootloader）V1.2；双击直接打开。



3：点击窗口… ；加载新的软件SHX\_8800\_BT\_220510\_V1.8.4 




4: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。



5：用USB转232写频线连接SHX8800机器。

6：点击升级工具下载按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。





7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver1.8.4硬件版本：Ver 0.05

V1.8.3固件升级内容如下：标红色字18；

1：FM收音机收音过程中，显示屏休眠不显示。

2: A B 显示更改为频率模式及信道模式分开工作。

3：侧键加入扫频自定义功能。(需8800写频软件V2.1才有此功能)如下图：

4：增加航空频段抗干扰能力。

5：解决电脑写频过程中，接收到信号；写频软件自动关闭。

6：更改频率模式下，差频频率小数点后4位问题。

7：增加5分钟接收不亮屏。

8：增加在信道模式下，本机可以修改设置值。

9：修正一些BUG问题。

以上是1.7.2版本修改问题。

10:1.7.3解决航空频段有干扰声问题。

11: 更改1.7.4将扫描停留时间加长一倍。

12：更改1.7.4双守接收成功后切换到该信道。

13: V1.7.5更改108-135.980MHz航空频段扫描问题。

14：V1.7.7: 修复V1.7.5亚音扫不出来的问题; 扫频后信息保留，保留到信号时绿灯亮，才会退出；修改通话结束提示音，音调。

15：V1.7.8: 优化有客户反映航空频率收不到，FM收音机在信号弱的情况下，有“嗒嗒”声。

16： V1.7.9增加倒频功能，显示R；如果打开蓝牙写频功能，会优先进入蓝牙连接模式。

临时的倒频功能；接收频率与发射频率对调；中继使用。换信道，此功能无效,

短按\*键，激活倒频功能.

17：V1.8.3版本增加收音储存电台功能：

功能操作：

1：储存电台 按侧键FM→MENU(菜单键)→3:频道保存 →MENU →CH0-32 按MENU确认保存位置。

2： 选择电台 按侧键FM→MENU(菜单键)→2:频道列表 → 选择CH0-32 即可。

18：V1.8.:4版本增加收音储存电台功能：


功能操作：

1：收音机在频率模式下（长按MENU切换模式）短按#搜索电台；要储存的电台 MENU(菜单键)→2:频道保存选择1-32 →MENU 确认


2：选择电台：长按MENU,切换到信道模式，按左右选择存储的电台。


刷机失败刷机方法如下：（在升级过程中断电或者写频线通信意外断开）

1：打开压缩包中软件升级工具（SHX8800\_BootloaderV1.2）；双击直接打开。




2:点击窗口… ；加载新的软件WT\_SHX\_8800\_20220504\_BT\_v1.8.3.binX文件。






3: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。




4：用USB转232写频线连接SHX8800机器。

5: 关闭8800机子电源开关，同时按8800机子侧键1（LAMP键）与侧键2（可编辑键）如下图所示；再打开机子电源开关，状态；屏幕不显示，绿灯常亮。



6：点击升级工具（按PTT键升级键）下载按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。





7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver1.8.3硬件版本：Ver 0.05