gp3688扩频补丁----程序测试版本，只能扩403-440和438-470的机子扩到403-470

使用方法：

1: 先用原版的写频软件读机，存盘（这个后面用得着，出错还可以用来还原）

2: 把BH7KQK.EXE复制到你的GP3688写频软件的安装目录下,运行BH7KQK.exe



然后打开存盘文件。 

你发现了什么？？？？

呵呵呵.....频率变成403-470了。

接下来什么也别动，直接点"另存为"保存名其它文件名！OK，关闭程序。以后改就可以直接打开这个存盘文件修改了，不用再运行BH7KQK.EXE。这样比较保险！


可能出现的问题：
写入后再读出来时提示数据错误，要你点确定，之后又变成了438-470。这是写频软件的校检功能提示，对机子没影响。

如果有问题请告诉我

QQ 59426674 
de bh7kqk vy 73
