摩斯电码表  
   
A . _              M _ _              Y _ . _ _   
B _ . . .          N _ .              Z _ _ . .   
C _ . _ .          O _ _ _            1 . _ _ _ _   
D _ . .            P . _ _ .          2 . . _ _ _   
E .                Q _ _ . _          3 . . . _ _   
F . . _ .          R . _ .            4 . . . . _   
G _ _ .            S . . .            5 . . . . .   
H . . . .          T _                6 _ . . . .   
I . .              U . . _            7 _ _ . . .   
J . _ _ _          V . . . _          8 _ _ _ . .   
K _ . _            W . _ _            9 _ _ _ _ .   
L . _ . .          X _ . . _          0 _ _ _ _ _   

　  

标准字母拼读  
   
A = Alpha          M = Mike           Y = Yankee   
B = Bravo          N = November       Z = Zulu   
C = Charlie        O = Oscar          1 = Unaone   
D = Delta          P = Papa           2 = Bissotow   
E = Echo           Q = Quebec         3 = Terrathree   
F = Foxtrot        R = Romeo          4 = Kartefour   
G = Golf           S = Sierra         5 = Pantafive   
H = Hotel          T = Tango          6 = Soxisix   
I = India          U = Uniform        7 = Setteseven   
J = Juliet         V = Victor         8 = Oktoeight   
K = Kilo           W = Whiskey        9 = Novenine   
L = Lima           X = X-ray          0 = Nadazero   
   
   2第2种表示： 字符 电码符号 字符 电码符号  
A = - N -=  
B -=== O - - -  
C -=-= P =- -=  
D -== Q - -=-  
E = R =-=  
F ==-= S ===  
G - -== T -  
H ==== U ==-  
I == V ===-  
J =- - - W =- -  
K -=- X -==-  
L =-== Y -=- -  
M - - Z - -==  

数字 电码符号 标点符号 电码符号  
1 =- - - - ？ ==- -==  
2 ==- - - / -==-=  
3 ===- - （ ) -=- -=-  
4 ====- - -====-  
5 ===== 。 =-=-=-  
6 -==== 　 　  
7 - -=== 　 　  
8 - - -== 　 　  
9 - - - -= 　 　  
0 - - - - - 　 　  
3简易教程1---含义 刚开始接触这些，大家一定会疑惑。摩斯密码究竟是什么东西？那么，我先简单介绍一下，摩斯密码是类似于信号的含义。比如一个手电筒往远处照射，如果按照不同频率来进行辨别，便可发现，其实它是含有意义的。 

如果我们在海边，看到远离海滩的水面有一亮一亮的灯光，我们不妨仔细辨识一下。假如我们看到灯光是按照 “短亮 暗 短亮 暗 短亮 暗 长亮 暗 长亮 暗 长亮 暗 短亮 暗 短亮 暗 短亮”这个规律来显示的话，那么它就意味是求救信号，SOS。知道为什么吗？对了。“短亮 暗 短亮 暗 短亮 暗”代表信号S，“长亮 暗 长亮 暗 长亮 暗”则代表信号O。根据信号规律，得出结论就是SOS! 

那么我们再回过头来看楼上2楼的代码表。我们就会发现如下的意义： 
A . _（短 空 长） （.代表短,_代表长）  
B _ . . .（长 短 短 短）  
C _ . _ .  
D _ . .  
E .  
F . . _ .  
（下同） 

好了。现在应该明白是怎么回事了吧！同理在第2种表达方式里，意义其实完全一样。 

字符 电码符号 字符 电码符号  
A = - （短 空 长）(=代表短，-代表长) 
B -===  
C   4简易教程2---实例 1.那如果我们要用手电筒表示I Love You!该怎么做呢！ 
我们首先要知道，在I和Love和You之间空格时间要长一点。知道这个之后，再来编码： 
(I . .)空空(L . _ . .)空空(O _ _ _)空空(V . . . _)空空(E .)空空(Y _ . _ _ )空空(O _ _ _ )空空(U . . _ ) 
而长短的方式就如上述所说，即I短亮2次，频率要快；L短亮1次长亮1次短亮2次，中间间隔时间要一致。如此练习，便可懂得摩斯密码的含义。 

2.实际应用方式：电报。以前战争年间，很多采用这种摩斯密码的电报方式。即采用声音代表长短。如果听到“di da da da da”的音则代表1。也就是说，di代表.，da代表_，含义就是. _ _ _ 也就是1的意思。当然，一个字含义结束后，另一个字起，中间时间就相对变长，已不至于听错。用这种滴答的电报方式，将很容易报告军情。 

3.考试可用。选择题的时候，如不想被老师发现，可用手指或笔尖轻敲桌面或墙壁，敲桌面马上拿起，代表滴，敲桌面过半秒或一秒再拿起，代表答。这样可用此选题也。如，滴答代表A。（只是作为举例，不要乱用！） 5简易教程3---读音 如大家所知，我们只要把短读成滴，或把长读成答即可。如果大家觉得发音不好，可以自己设计一个发音体系。 

我现在说：“da da di 顿 da da da 顿 da da da 顿 da di di顿 di 顿di di di da顿di顿da di 顿di di顿da di 顿da da di ” 
翻译过来就是  
da da di G 
da da da O 
da da da O 
da di di D 
di E 
di di di da V 
di E 
da di N 
di di I 
da di N 
da da di G 